質問回答書

|  |  |
| --- | --- |
| 案件番号 | 5021000185 |
| 案件名 | くりはま花の国プール改修その他工事 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| 1 | 内訳P6　壁　複層仕上塗材RE吹付は建築コスト情報P302　複層塗材RE　凹凸状　吹付　水系ｳﾚﾀﾝつやあり　の単価と建築施工単価P246　複層塗材RE　凹凸状　吹付　水系ｳﾚﾀﾝつやあり　の単価の平均を採用していますか。  違う場合、どの資料のどの単価を採用しているかご指示願います。 | ご質問のとおり、平均値を採用しております。 |
| 2 | 内訳P8　床　コンクリート撤去　コンクリートブレーカ　集積共は　鉄筋切断共を採用していますか。 | 無筋を採用しております。 |
| 3 | 内訳P9　コンクリート打設手間　ポンプ圧送1回　1式の内訳はポンプ圧送基本料金とポンプ圧送料金の合算でしょうか。  その場合、ポンプ圧送基本料金は、建築工事補正市場単価表P4　コンクリートポンプ圧送基本料金（30ｍ3以上　50ｍ3/回未満）を採用していますか。  ポンプ圧送料金は、建築工事補正市場単価表P4　コンクリートポンプ圧送（50ｍ3以上100ｍ3/回未満）を採用していますか。  違う場合、どの資料のどの単価を採用しているかご指示願います。 | 打設手間、圧送基本料金及び圧送料金を合算しております。  打設手間は躯体、ポンプの圧送基本料金は30ｍ3以上50m3未満、圧送料金は50m3以上100m3未満を採用しております。 |
| 4 | 内訳P9　打放し型枠　B種　ﾗｰﾒﾝ構造用の単価は地上軸組を採用していますか。  違う場合、詳細をご指示願います。 | 階高5.0m程度の単価を採用しております。 |
| 5 | 内訳P10　床　磁器質タイルは建築施工単価P176　床タイル張り　Ⅰ類（磁器質相当）床タイル　圧着張り　200角　平　塗り目地の単価を採用していますか。  違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 建築コスト情報、外装床タイルⅠ類（磁器質相当、無釉）200角、平、圧着張り、塗り目地　の単価との平均を採用しております。 |
| 6 | 内訳P10　壁　陶器室タイルは建築施工単価P176　内装壁タイル張り　Ⅲ類（陶器質相当）内装タイル200角　平　塗り目地の単価を採用していますか。  違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 建築コスト情報、内装壁タイルⅢ類（陶器質相当、施釉）200角、平、接着剤張り、塗り目地　の単価との平均を採用しております。 |
| 7 | 内訳P10　床　セルフレベリングの単価は建築コスト情報P292　ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ　厚10㎜　ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　ｾﾒﾝﾄ系の単価と建築施工単価P230　ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り　ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　ｾﾒﾝﾄ系　厚10㎜の単価の平均を採用していますか。  違う場合、どの資料のどの単価を採用しているかご指示願います。 | ご質問のとおり、平均値を採用しております。 |
| 8 | 内訳P11　立上りﾓﾙﾀﾙ塗り　金ごて　防水下地の歩掛項目は外壁モルタル塗り　金ごて厚25㎜を採用していますか。  違う場合、どの歩掛項目を採用しているかご指示願います。 | 市場単価、床モルタル塗り　金ごて　15mm　防水下地の単価を採用しております。 |
| 9 | 内訳P11　壁ﾓﾙﾀﾙ塗り　金ごて　ｔ15　吹付下地の歩掛項目は外壁モルタル塗り　金ごて厚25㎜を採用していますか。  違う場合、どの歩掛項目を採用しているかご指示願います。 | 市場単価、壁モルタル塗り　金ごて　内壁　厚20の単価を採用しております。 |
| 10 | 内訳P11　床　つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種　は下地調整の記載がありません。下地調整は無しでよろしいでしょうか。 | 下地調整は、P10　７）床下地調整　既存コンクリート面　下地調整RB種（塗替え面）に含み計上しております。 |
| 11 | 内訳P11　合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗りの錆止工程C種の塗料の種類はJASS　18　M-111と考慮してよろしいでしょうか。 | 改修工事標準仕様書のとおりでよろしいです。 |
| 12 | 別紙内訳No,8　養生　ベニヤ等　棚足場下の単価は建築コスト情報P110　部分養生　床養生の単価を採用していますか。  違う場合、どの資料のどの単価を採用しているかご指示願います。 | ご質問のとおりの単価を採用しております。 |
| 13 | 別紙内訳No,10　ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場の単価は建築コスト情報P122移動足場W=1.5m　H=3.7m　2段　期間1か月の単価と建築施工単価P24ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場　幅1.5ｍ　高3.5ｍ以下　2段　存置　1か月の単価の平均を採用していますか。  違う場合、どの資料のどの単価を採用しているかご指示願います。 | ご質問のとおり、平均値を採用しております。 |
| 14 | 別紙内訳No,21　石こうボードの種類は再生ですかそれとも再生以外の処理ですか。 | 再生処理です。 |
| 15 | 内訳P7　幼児用プール　滑り台新設　のメーカーをご指示願います。 | ご回答できかねます。  メーカー指定はありません。 |

＜お願い＞

1. 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
2. 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
3. ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
4. 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）