質問回答書

|  |  |
| --- | --- |
| 案件番号 | 5051000194 |
| 案件名 | 長浦コミュニティセンター屋上防水改修工事 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| １ | P14　　防水改修工事　防水改修　改修  防水押え金物（MS-2/W10）共についてですが押え金物と押え金物の合算でよろしいでしょうか。  他に代価等の計算式があれば教えてください。 | 名称及び摘要欄のとおり、押さえ金物及びシーリングの複合単価です。 |
| ２ | P20　機械設備工事  冷媒管撤去の代価等ございましたら教えてください。 | 公共建築工事積算基準より作成しています。 |
| ３ | P20　機械設備工事  ラッキング撤去（№4、№6Ｓ共）の計算式を教えてください。 | ラッキング撤去（№4、№6Ｓ共）の代価構成はダクト工0.045人＋その他率(26％)です。 |
| ４ | P25　電気設備工事　別紙明細　00-0013  配管設備  厚鋼電線管　溶融亜鉛メッキ仕上げ（GZ）  についてですが。  公共建築工事積算基準に記載がありません。  厚鋼電線管（G）露出配管で算出して宜しいでしょうか。  他に代価がございましたら教えてください。 | 公共建築工事積算基準に記載されてます　表RE-1-1厚鋼電線管　露出配管の歩掛を使用しています。 |
| ５ | P27　電気設備工事　別紙明細　00-0013  取外し　P28　00-0017　再取付  空調電源盤取外し・再取付についてですが、  公共建築工事標準単価積算基準  表E-1-2-15開閉機器箱・分電盤3P225A（200）の採用でよろしいでしょうか。  他に代価等の計算式がございましたら教えてください。 | 表E1-2-15開閉器箱・分電盤の歩掛を採用していますが、図面に記載の通り各開閉器の合計を採用しています。 |
| ６ | P28　電気設備工事　別紙明細　00-0017  再取付  G管（再取付）についてですが  公共建築工事積算基準に記載がございませんでした。  代価等がございましたら教えてください。 | 公共建築工事積算基準に記載してある通り表RE-1-1電線管歩掛及び撤去乗率表E2-1-1を使用しています。 |
| ７ | P28　電気設備工事　別紙明細　00-0017  再取付  600V絶縁電線（再取付）（2.0㎜・8㎟共）についてですが  公共建築工事積算基準に記載がございませんでした。  代価等がございましたら教えてください。 | 公共建築工事積算基準に記載してある通り表RE-1-8　600V電線歩掛及び撤去乗率　　表 E2-1-1を使用しています。 |
| ８ | P28　電気設備工事　別紙明細　00-0017  再取付  プルボックス（再取付）（400角・250角共）についてですが  公共建築工事積算基準に記載がございませんでした。  代価等がございましたら教えてください。 | 公共建築工事積算基準に記載してある通り表RE-1-6プルボックス歩掛及び撤去乗率　表E2-1-1を使用しています。 |

＜お願い＞

1. 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
2. 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
3. ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
4. 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）