質問回答書

|  |  |
| --- | --- |
| 案件番号 | 旧浦賀警察署解体工事 |
| 案件名 | 5051000234 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| １ | 外構撤去　サ　ｶｯﾀｰ入れの算出方法をご教示ください。 | カッター入れの数量は、地上部のみ撤去するコンクリート組立塀が地盤面に接する外周の距離とし、コンクリート面の厚さ20～30mmの単価により算出しています。 |
| ２ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  電線管撤去　PE70の算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |
| ３ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  電線管撤去　PEP40の算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |
| ４ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  電線管撤去　PEP30の算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |
| ５ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  ケーブル撤去　6kv、CV38sq-3Cの算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |
| ６ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  ケーブル撤去　CE14sq-3Cの算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |
| ７ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  600V節煙電線撤去　5.5㎡×1本　再使用しない　の算出方法をご教示ください。 | 建築工事標準市場単価表に基づき算出しています。 |
| ９ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  ケーブル撤去　CE3.5sq-2Cの算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |
| １０ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  ケーブル撤去　UTP、CAT5eの算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |
| １１ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  ケーブル撤去 EM-S-5C-FBの算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |
| １２ | 電気設備工事（解体工事）電気設備  ケーブル撤去　呼び線（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ呼び線1.2mm）の算出方法をご教示ください。 | 公共建築工事積算基準に基づき算出しています。 |

＜お願い＞

1. 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
2. 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
3. ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
4. 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）